CTI for Tiptel Hilfe:
Konfiguration

- Konfiguration

Für Tiptel-Telefone gelten prinzipiell die Konfigurationshinweise wie für Snom-Telefone.
Siehe:

- Verbindung
- Wählen
- Action-URLs
- Weitere
- FAQ (Zum Beispiel: Eingehende Rufe werden nicht angezeigt)

#### Spezielle Hinweise für Tiptel-IP-Telefone

> - Getestet wurde mit: Tiptel 3020, 3110, 3120, 3130, Htek UC92x, Sangoma S400, S500, S705.

#### Spezielle Hinweise für Htec-IP-Telefone

> Die Htec IP-Telefone verhalten sich ähnlich wie Tiptel 30xx IP-Telefone. Daher kann die "Tiptel Line 1" auch für Htec IP-Telefone verwenden werden.

> - Getestet wurde mit einem Htek UC92x.

#### Spezielle Hinweise für Sangoma-IP-Telefone

> Die Sangoma IP-Telefone verhalten sich ähnlich wie Tiptel 30xx IP-Telefone. Daher kann die "Tiptel Line 1" auch für Sangoma IP-Telefone verwenden werden.

> - Getestet wurde mit Sangoma: S400, S705.