IP Phone Hilfe:
Aktion URLs

- Config for IP Phones
- Konfigurationsdialoge

- Verbindung
- Wählen
- Aktion URLs

- Firewall Konfiguration

- Weitere Einstellungen

- FAQ

#### Aktion URLs - Einstellungen

> Das Telefon kann seinen Verbindungszustand per Aktion URLs zu einem Webserver senden:

> - Anruf eingehend, ausgehend (incoming, outgoing),
> - abgehoben, aufgelegt (offhook, hangup),
> - verbunden, getrennt (connected, disconnected)

> Der TAPI-Treiber enthält einen Mini-Webserver zum Empfang dieser Ereignisse.

> Firewall: Firewall-Konfiguration für den Mini-Webserver TCP Port

> Die Action URLs werden im Asterisk Treiber nicht verwendet. Hier erfolgt die Anruferkennung über das Asterisk Manager Interface.

> | Line Konfiguration

> Lokale IP Adresse | IP Adresse Ihres eigenen Computers (NICHT die Telefon-IP!). Der Mini-Webserver wird and diese IP Adresse gebunden. Hinweise: Klicken Sie ggf. auf [Stop], um die Auswahlbox freizuschalten. Falls Ihr Telefon in einem anderem Netzwerk eingebunden ist, müssen Sie eventuell unter [Erweitert...] noch die externe IP-Adresse Ihres Computers oder Routers angeben. Fragen Sie dazu Ihren Netzwerk-Administrator.
> TCP Port | Der Mini-Webserver wird an diesem lokalen TCP-Port gebunden. Wenn der Port 8080 bereits von einer anderen Anwendung belegt ist, können Sie einen anderen Port setzen wie 8081. Hinweis: Firewall-Konfiguration für Mini-Webserver TCP Port
> DHCP | Setzen Sie dieses Häkchen, wenn Ihr Computer wechselnde IP-Adressen per DHCP zugewiesen bekommt. Wenn eine neue IP erkannt wurde, wird der Mini-Webserver automatisch an die neue IP gebunden.
> Status | Status des Mini-Webservers; Aktiv oder Inaktiv; Es wird "Inaktiv" angezeigt, wenn die TAPI Line geschlossen ist.
> Start | Klicken Sie auf [Start], um den Mini-Webserver manuell zu starten. Wenn ein Fehler wie "Initialisierungsfehler" auftritt, sollten Sie einen anderen TCP-Port probieren.
> Unterstützte Aktion URLs | Diese Aktion URLs werden vom TAPI-Treiber (Mini-Webserver) unterstützt. Modi: "Action URLs automatisch im Telefon konfigurieren": Die Action URLs werden automatisch mit TAPI-lineOpen im Telefon gesetzt und mit lineClose wieder gelöscht. Wenn die Action URLs nicht gesetzt werden konnten, wird TAPI-lineOpen mit einer Fehlermeldung quittiert. "Action URLs sind bereits im Telefon konfiguriert": Einige VoIP-Provider verhindern ein automatisiertes Setzen der Action URLs. In diesem Mode sind die Action URLs ggf. manuell im Telefon zu konfigurieren.
> Firewall konfigurieren | Firewall-Konfiguration für den Mini-Webserver TCP Port
> Fehleranalyse | Falls Ihre TAPI-Anwendung keine eingehenden Rufe anzeigt, folgen Sie bitte der FAQ#1000.