CTI Client Hilfe:
Format der Rufnummern

- Themen-Index
- Versionen
- Neue Funktionen im CTI Client 3.x
- Systemvoraussetzungen
- Installation
- Telefonsteuerung
- Programmfunktionen
- Ordner / Datenanbindung
- Optionen

- Anpassen
- Administration
- Audio
- Kurzwahl
- Kurzwahlpanel
- TAPI-Geräte

- Wähleinstellungen

- Standort
- Telefonanlage
- Format der Rufnummern
- Wählen
- Rückfrage / Halten
- Fehlerbehandlung

- Telefonie
- PhoneDialog
- Journal
- Lizenz
- LCR/Gebühren
- Interworking
- Busylight
- History
- Outlook
- Word-Dokumentvorlagen
- Lokale Profile / Terminal Server
- Notizen
- Termine
- Globale Suchfunktion
- Fenster

- Fensterverwaltung
- Design
- Tutorials

Auf dieser Seite

- Format der Rufnummer
- Erweiterte Einstellungen

> Konfigurationsdialog:
> [Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät) > Wähleinstellungen > Format der Rufnummern]

#### Format der Rufnummer

> Je nach TAPI-Treiber werden Rufnummern in verschiedenen Formaten gemeldet. Damit die Anwendung intern mit einer einheitlichen Formatierung arbeiten kann, wird das Format der gemeldeten Rufnummern benötigt. Wenn keine Amtsvorwahl gesetzt ist, sollten nationale Rufnummern mit "0" (die 0 der Ortsvorwahl) und internationale Rufnummern mit "00" beginnen.

> Hinweis: Die Konfiguration der Amtsholung ist im Tab [Telefonanlage] vorzunehmen.

#### Erweiterte Einstellungen

> ###### Fehlende Kennziffer für nationale Rufnummern ergänzen

> Mit dieser Option kann eine fehlende "0" ergänzt werden, wenn der TAPI-Treiber z.B. nur "1729999999" anstelle von "01729999999" meldet.
> Standardeinstellung: Aus

> ###### Anfangssequenz abschneiden

> Beispiel

> #? | Bei Rufnummern, die mit # beginnen, wird die # und das folgende Zeichen abgeschnitten. #40177999999 wird geändert zu 0177999999

> ###### Anfangssequenz ersetzen

> Sonderzeichen, Bedingungen

> i | Wenn ein 'i' am Anfang steht, gilt die Ersetzung nur für eingehende Rufe.
> ? | Steht für ein beliebiges Zeichen.
> n | Steht für eine Ziffer zwischen 1 und 9
> [>x] | Gilt für Rufnummern länger als "x" Zeichen
> [<x] | Gilt für Rufnummern kürzer als "x" Zeichen
> [=x] | Gilt für Rufnummern mit genau "x" Zeichen
> | Hinweis: Wird eine Längenprüfung [>x] verwendet, muss diese am Anfang vor allen andern Zeichen stehen.

> Beispiele

> 940=>0511361 | ersetze 940 mit 0511361
> 940=>0511361,941=>06134444 | ersetze 940 mit 0511361 und 941 mit 06134444
> i#??=>0 | ersetze bei eingehenden Rufnummern, die mit # beginnen, die ersten drei Stellen mit 0
> [>9]i#??=>0 | ersetze bei eingehenden Rufnummern, die länger sind als 9 Zeichen und mit # beginnen, die ersten drei Stellen mit 0
> ?=>00? | ergänze 00 bei allen Rufnummern
> [>9]n=>00n | ergänze 00 bei allen Rufnummern, die länger sind als 9 Zeichen und mit einer Ziffer von 1-9 beginnen; - Szenario: internationale Rufnummern werden ohne 00 von TAPI gemeldet. 493712345678 wird zu 00493712345678

> ###### Rufnummern unterdrücken, die beginnen mit

> Hinweis: Mehrere Nummern mit Komma trennen.