CTI Client Hilfe:
Fehlerbehandlung

- Themen-Index
- Versionen
- Neue Funktionen im CTI Client 3.x
- Systemvoraussetzungen
- Installation
- Telefonsteuerung
- Programmfunktionen
- Ordner / Datenanbindung
- Optionen

- Anpassen
- Administration
- Audio
- Kurzwahl
- Kurzwahlpanel
- TAPI-Geräte

- Wähleinstellungen

- Standort
- Telefonanlage
- Format der Rufnummern
- Wählen
- Rückfrage / Halten
- Fehlerbehandlung

- Telefonie
- PhoneDialog
- Journal
- Lizenz
- LCR/Gebühren
- Interworking
- Busylight
- History
- Outlook
- Word-Dokumentvorlagen
- Lokale Profile / Terminal Server
- Notizen
- Termine
- Globale Suchfunktion
- Fenster

- Fensterverwaltung
- Design
- Tutorials

Auf dieser Seite

- Automatischer Reset des TAPI-Treibers
- Kommende Rufe
- Gesprächsende
- Anpassung für

> Konfigurationsdialog:
> [Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät) > Wähleinstellungen > Fehlerbehandlung]

> Für einzelne TAPI-Treiber kann eine spezielle Fehlerbehandlung notwendig sein, um eine reibungsfreie Zusammenarbeit mit der Anwendung zu gewährleisten.

#### Automatischer Reset des TAPI-Treibers

> ... nach X Anrufen: Hier können Sie festlegen, ob der TAPI-Treiber nach einer gewissen Anzahl von Anrufen automatisch neu initialisiert werden soll.

> ... nach Reaktivierung aus dem Ruhezustand/Standbymodus: Diese Option kann hilfreich sein, wenn der TAPI-Treiber nach einer Reaktivierung aus dem Ruhezustand nicht mehr alleine zurückfindet.

#### Kommende Rufe

> kein automatisches "Ruf zuordnen" senden: In der Grundeinstellung ist diese Option deaktiviert, d.h. für kommende Rufe wird die TAPI-Funktion lineAccept aufgerufen, was bewirkt, dass der Ruf ihrem Telefon zugeordnet wird und das Telefon darauf hin klingelt.
> Diese Option sollten Sie nur dann aktivieren, wenn Sie Probleme beim Annehmen von Anrufen haben, die sich damit beseitigen lassen.

#### Gesprächsende

> Die folgenden Optionen sollten Sie nur dann verwenden, wenn der Hörer nach Gesprächsende nicht in den Ausgangzustand zurückgeht, sondern "grau gebrochen" angezeigt wird.

> bei "Getrennt" den TAPI-Befehl "Auflegen" senden: Einige TAPI-Treiber erwarten, dass die Anwendung "Auflegt", nachdem "Getrennt" gemeldet wurde. Dieser Zustand tritt z.B. auf, wenn der andere Gesprächsteilnehmer zuerst auflegt.

> "Getrennt" als "Aufgelegt" werten: Diese Option sollte nur dann aktiviert werden, wenn die obere Option "Auflegen" nicht funktioniert, d.h. dass der Hörer "gebrochen" bleibt und nicht in den Ausgangszustand zurück geht.

#### Anpassung für

> GoldMine: Diese Option ist zu aktivieren, wenn Sie den TAPI-Teiber "CTI Client TAPI-Connector" in GoldMine verwenden. Wenn Sie in GoldMine eine Rufnummer über den "TAPI-Connector" wählen, wird diese Aktion an den CTI Client weitergeleitet und ausgeführt.

> Das Poblem mit GoldMine ist, dass es ein Modem als TAPI-Gerät erwartet. Die Option "Anpassung für GoldMine" bewirkt, dass sich der "TAPI-Connector" wie ein Modem verhält.

> Rufnummern ohne Null-Terminierung an TAPI-Treiber übergeben: Dies hat z.B. Einfluss auf das Setzen einer Rufumleitung. Es kann sein, dass der TAPI-Treiber die Rufnummer ohne \0 am Ende erwartet.