CTI for GEQUDIO Hilfe:
Konfiguration

- Konfiguration

Für GEQUDIO-Telefone gelten prinzipiell die Konfigurationshinweise wie für Snom-Telefone.
Siehe:

- Verbindung
- Wählen
- Action-URLs
- Weitere
- FAQ (Zum Beispiel: Eingehende Rufe werden nicht angezeigt)

#### Spezielle Hinweise für GEQUDIO-Telefone

> ###### Unterstützte GEQUDIO-Telefone

> - Gequdio GX-Serie (GX3+, GX5+, GX7+),
> - Gequdio GZ-Serie (GZ-2, GZ-6, GZ-8)

> ###### Unterstützte Funktionen

> - Wählen
> - Auflegen
> - Annehmen
> - Halten
> - Rückfrage, Übergeben
> - Direktes Weiterleiten im Ruf und im Gespräch
> - DTMF-Generierung

> ###### Einschränkungen

> - Nach einem CTI Client Neustart führt das Telefon ggf. keine Anrufe mehr per CTI-Wahl aus. In diesem Fall ist das Telefon und der CTI Client einmal neu zu starten.

> GEQUDIO ist eine eingetragene Unionsmarke. https://gequdio.com