IP Phone Hilfe:
Verbindung

- Config for IP Phones
- Konfigurationsdialoge

- Verbindung
- Wählen
- Aktion URLs

- Firewall Konfiguration

- Weitere Einstellungen

- FAQ

#### Verbindungseinstellungen

> | Line Konfiguration

> IP Adresse | = IP Adresse des Telefons
> Port | = HTTP Port für die Telefon Web-Konfiguration; default=80
> Authentifikation, Nutzername, Passwort | Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser eingeben, wird ggf. ein Nutzername und Passwort abgefragt. Die selben Zugangsdaten sind hier einzutragen.
> Test | Wenn der Test einen Fehler anzeigt, prüfen Sie bitte die Verbindungsparameter mit Ihrem Webbrowser. Rufen Sie dazu die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser auf. Unter Citrix gab es auch schon Probleme, wenn die "MTU Size" auf 1500 statt auf 1300 stand.

> ##### Weitere Hinweise

> - DECT-Telefone werden nicht unterstützt.
> - Überprüfen Sie bitte auch, ob auf dem Tab "Action URLs" oder "Lokale IP" die korrekte lokale IP-Adresse Ihres Rechners ausgewählt ist.
>   - Zum Ändern der IP-Adresse muss ggf. erst "Stop" geklickt werden.
> - Die Anzeige der "unterstützten Modelle" dient nur der Information und hat keinen funktionalen Effekt.
> - Spezielle Hinweise für snom D865 / D8xx
> - Spezielle Funktion "callto:" für Snom-Treiber (neu ab 21.10.2024):
>   - Wenn Sie bei "IP-Adresse" als Wert "callto:" oder "tel:" eintragen, wird der Wählbefehl nicht zu einem Snom-Telefon gesendet, sondern zu einer Anwendung die auf "callto:" reagiert (z.B. Teams).
>   - Somit können Sie den TAPI-Treiber z.B. auch für Teams verwenden. Es wird nur das Wählen unterstützt aber kein Auflegen oder Anrufanzeige.