TAPI for reventixPbx Hilfe:
Anruf annehmen

- Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
- Asterisk Server Konfiguration
- Hinweise/FAQ

- TAPI-Wahl / MakeCall
- Anruf annehmen

#### Probleme mit Anruf-Annehmen über TAPI

> Das Asterisk Manager Interface stellt keine Funktion "Answer" zur Verfügung. Dies ist soweit auch logisch, da die Asterisk via SIP-Protokoll mit den Telefonen spricht und das SIP-Protokoll zwar ein "Auto-Answer" aber kein "Answer" kennt.

#### Lösung / Lösungsansätze für Anruf-Annehmen über TAPI

> - Lösung 1: Für speziell unterstützte Geräte (z.B. snom oder yealink Telefone) kann der TAPI-Treiber einen HTTP-Befehl "Answer" direkt zum Telefone senden.
>   - Weitere Infos...
> - Lösungsansatz 2: Über SIP-Header "auto-answer"
>   - Diese Variante benötigt eine speziell angepasste/gepatchte Asterisk Anlage.
>   - Diese SIP-Telefone müssen dafür nur speziell konfiguriert sein, benötigen aber keine Spezialfirmware.
>   - Weitere Infos...
> - Lösungsansatz 3: Über spezielles SIP-NOTIFY event
>   - Diese Variante benötigt eine speziell angepasste/gepatchte Asterisk Anlage.
>   - Und auch die SIP-Telefone benötigen eine speziell angepasste Firmware.
>   - Weitere Infos...

#### Lösung 1: Anruf-Annehmen für speziell unterstützte Geräte

> Für speziell unterstützte Geräte (z.B. snom oder yealink Telefone) kann der TAPI-Treiber einen HTTP-Befehl "Answer" direkt zum Telefone senden.

> In der TAPI-Treiber Line-Konfiguration sehen Sie unter [Parameter für TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau > Spezielle Geräte] welche Telefone aktuell unterstützt werden. Wenn Sie eines der aufgelisteten Telefone verwenden, dann wählen Sie dieses bitte aus.
> Achtung: Einige Einträge wirken sich technisch bedingt nur auf "MakeCall" aus aber nicht auf "Answer".

#### Lösung 2: Anruf-Annehmen mittels SIP-Header "auto-answer"

> Der TAPI-Treiber kann zum Anruf-Annehmen einen speziellen Redirect-Befehl zum Manager Interface der Anlage senden. Die Anlage muss darauf hin ein neues SIP-INIVITE mit auto-answer Header zum Telefon senden.

> - Diese Variante benötigt eine speziell angepasste/gepatchte Asterisk Anlage. Diese Anpassung müsste der Anbieter/Hersteller der Anlage vornehmen.
>   - Beispiel für den speziellen Redirect-Befehl: ami_answer_by_redirect_example.txt
>   - Wenn die Anlage den speziellen Redirect-Befehl verarbeiten kann, dann müssten Sie die Funktion auch im TAPI-Treiber freischalten unter: [Asterisk Server - Einstellungen > Tab "TAPI-Funktionen" > Answer via Special-Context-Self-Redirect].
> - Eine weitere Voraussetzung ist, dass in den SIP-Telefonen die Funktion "auto-answer by call-info" aktiviert ist.
>   - Hier gelten die selben Hinweise zu "Auto-Answer", die unter "Originate-Anruf automatisch annehmen" beschrieben sind.

#### Lösung 3: Anruf-Annehmen mittels speziellem SIP-NOTIFY event

> - Diese Variante benötigt eine speziell angepasste/gepatchte Asterisk Anlage.
> - Und auch die SIP-Telefone benötigen eine speziell angepasste Firmware.

> ###### Eingehende Anrufe per CTI/TAPI annehmen mittels speziellem SIP-NOTIFY (Non-Standard)

> Voraussetzungen:

> 1. Diese Option erfordert spezielle Anpassungen in der Telefonanlage, die der Hersteller der Anlage vornehmen müsste.
> 2. Das SIP-SoftPhone oder das SIP-Telefon reagiert auf spezielle NOTIFY-Events mit Parameter "Event: CtiAnswer".
> 3. Wenn die Voraussetzungen 1 und 2 erfüllt sind, dann können Sie die Funktion auch im TAPI-Treiber aktivieren unter:
>    - [Asterisk Line - Konfiguration > Parameter für TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau > Spezielles Gerät = Standard > Einstellungen > CTI-Answer via SIP-NOTIFY].

> Funktionsweise: Wenn der TAPI-Treiber ein lineAnswer-Befehl per TAPI empfängt, sendet dieser eine spezielle Action "Redirect" zur Anlage. Die Anlage müsste dann ein spezielles NOTIFY-Event generieren mit dem Parameter "Event CtiAnswer". Das SIP-SoftPhone oder das SIP-Telefon nimmt darauf hin das Gespräch an.

> - Beispiel-Logdatei (ast-answer.log) vom TAPI-Treiber
> - Beispiel-Logdatei (sip-answer.log) vom CTI Client SoftPhone