IP Phone Hilfe:
Wählen

- Config for IP Phones
- Konfigurationsdialoge

- Verbindung
- Wählen
- Aktion URLs

- Firewall Konfiguration

- Weitere Einstellungen

- FAQ

#### Identität für ausgehende Verbindungen

> Wenn Sie mehrere Identitäten in Ihrem Telefon eingetragen haben, können Sie eine davon für abgehende Verbindungen auswählen:

> - Aktive Identität vom Telefon verwenen
> - Einstellung der TAPI-Anwendung verwenden.
>   In diesem Mode können Sie z.B. im CTI Client pro Anruf eine Identität auswählen.

#### TAPI Funktionen

> Wählen:

> - Nach dem Wählen in den Headset-Mode schalten.

>   - Achtung: Wenn Ihr Snom-Telefon immer im Headset-Mode ist und Sie mit Headset telefonieren wollen, dann ist diese Option NICHT zu aktivieren. Beim Umschalten des Headset-Modes würde sonst wieder in den Lautsprecher-Mode geschaltet.

> Pickup:

> Tragen Sie hier den Pickup-Code Ihrer Telefonanlage ein, z.B. '*77'. Den benötigten Pickup-Code erfragen Sie bitte von Ihrem Telefon-Administrator oder Telefonieanbieter.
> Das Häkchen bei "+ Rufnummer" sollte normalerweise gesetzt werden. Die Option bewirkt, dass der Pickup-Code automatisch mit der Zielrufnummer ergänzt und ausgeführt wird.

> Rückfrage/Übergeben:

> Es stehen zwei Modi zur Auswahl:

> - Standard-Modus für Übergeben (TRANSFER+TRANSFER)
> - TRANSFER+OK

> Hinweis: In der Snom Web-Konfiguration ist ggf. unter [Erweitert > Verhalten] die Einstellung "Transferiere mit Transfer" zu aktivieren.

#### Globale Einstellungen

> Wähl-Timeout: Wenn vom Telefon keine Informationen über die Wahl-Ausführung empfangen werden, dann wird nach "Timeout" Sekunden ein IDLE für den TAPI-Call generiert.

> CSTA-Wahl: Wenn die TAPI-Wahl nicht funktioniert für Nummern, die mit # beginnen, dann können Sie alternativ diesen Wähl-Modus aktivieren.