TAPI for reventixPbx Hilfe:
Asterisk TAPI-Line - Konfiguration

- Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
- Asterisk Server Konfiguration
- Hinweise/FAQ

Auf dieser Seite

- TAPI Line Konfiguration
- TAPI Line Konfiguration - Geräte-Parameter
- Parameter für TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau
- Spezielle Lines zur Hint-Anzeige

#### TAPI Line Konfiguration

> Im ersten Schritt sind die Asterisk Server Parameter zu konfigurieren.

> Hinweise:

> - Wenn keine TAPI-Line geöffnet ist, trennt der Treiber die Verbindung automatisch.
> - Sobald eine TAPI-Line von einer Anwendung geöffnet wird, verbindet sich der Treiber automatisch wieder zum Asterisk Manager Interface der Telefonanlage.

#### TAPI Line Konfiguration - Geräte-Parameter

> Anschließend sind die Parameter in der Sektion "Asterisk TAPI Gerät" einzugeben. Der Dialog Screenshot zeigt ein Beispiel für ein SIP-Telefon mit der Nebenstellennummer "201".

> Channel: Ihre Telefonkennung innerhalb der Telefonanlage.

> Beispiele:

> - SIP/200
> - PJSIP/200
> - IAX/200
> - Zap/g1/11
> - Zap/1
> - Queue/600
> - ParkPos/701 (ParkeeExten)
> - ParkingSpace/555
> - *280 (Beispiel für Hint "*280" überwachen)

> Ihre Rufnummer: Die Rufnummer wird als "callerID" und optional zur Anruferkennung verwendet.

> Diese Rufnummer auch zur Anruferkennung nutzen: Diese Option kann helfen, Anrufe Ihrem ZAP-Channel zuzuordnen. Voreinstellung: Aus

#### Parameter für TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau

> Spezielles Gerät:

> - Wenn Sie eines der aufgelisteten Telefone verwenden, können Sie dieses auswählen. Die Wähl-Kommados werden dann direkt zum Telefon gesendet.
> - "Standard" bedeutet kein spezielles Gerät. Im diesem Fall würde Ihr Telefon immer erst intern von der Asterisk Anlage angerufen.
> - Die Möglichkeiten des "TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau" sind relativ vielfältig und erklärungsbedürftig. Daher werden die Parameter auf folgender Seite beschrieben:
>   - Hinweise und Parameterbeschreibung zu "TAPI-Wahl / MakeCall"...
> - Für die auswählbaren IP-Telefone werden meist auch die Funktionen wie "Annehmen" und "Halten" unterstützt.
>   - Hinweise zur Annahme von eingehenden Rufen...

> CallerID:

> - Hinweise zum Parameter "CallerID"

> Context:

> - Hinweise zum Parameter "Context"

> Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.

#### Spezielle Lines zur "Hint"-Anzeige

> Beispiel: Mit *280 kann die Tag-/Nachschaltung in der Anlage geschaltet werden.

> Wenn Sie Channel=*280 setzen, dann kann diese TAPI-Line zur Anzeige einer aktiven Nachtschaltung verwendet werden.

> Der TAPI-Treiber überwacht das Manager Interface auf ExtensionStatus-Events mit "Exten: *280" und sendet dann ein spezielles LINE_ADDRESSSTATE-Event mit (LINEADDRESSSTATE_FORWARD + LINEADDRESSSTATE_DEVSPECIFIC). Bei Programmstart werden mit Command "core show hints" die Hint-Zustände von der Anlage abgefragt. Beispiel AMI-Sequenz.
> Wenn die TAPI-Anwendung darauf hin lineGetAddressStatus() abfragt, enthält der Parmeter LINEADDRESSSTATUS::dwDevSpecificSize zum Beispiel "UserCustomInfo:ON" oder im Aus-Zustand "UserCustomInfo:".

> Im CTI Client können Sie eine derartige Line einer Kurzwahltaste zuweisen mit: Typ=Programmiercode wählen, Name=Nachtschaltung, Rufnummer=*280. Eine aktive Nachtschaltung sollte darauf hin mit einer blauen LED signalisiert werden. Ein Klick auf die Kurzwahltaste wählt die *280 über die PhoneDialog-Line und schaltet somit die Tag-/Nachschaltung.